10|PROCOMP|PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA|2012|78|10/05/2012|08:00:00|48|PR|0|ESTADO DO PARANA|PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA|2012|09/05/2012|0|0|76.995.455/0001-56|PRAÇA TRÊS PODERES, S/N|CORONEL VIVIDA|85550-000|(46)3232-8300|PREGÃO PRESENCIAL|N|23/05/2012|09:00:00|23/05/2012|08:45:00|||||||||||||||||0
20|1|8390001|UN |ARMÁRIO de aço com 02 portas e 04 prateleiras|15,000||||0|651,50000|ARMÁRIO de aço com 02 portas e 04 prateleiras, construído em chapa de aço 24, com pintura eletrostática a pó fundo anti ferrugem dimensões: 1,98 x 0,90 x 0,40.
20|2|8390002|UN |BEBEDOURO de pressão: Características Técnicas mínimas|4,000||||0|652,50000|BEBEDOURO de pressão: Características Técnicas mínimas: Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Capacidade de refrigeração de 6 litros por hora; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Gabinete em chapa eletrozincada pintada na cor prata com tampo em aço inox 304 escovado; Estrutura própria para fixação em parede; Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa; Dreno para limpeza da cuba; Torneira de jato em plástico injetado com protetor bocal que serve água gelada, natural ou mista; Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel de plástico e com sistema braille; Regulador de pressão do jato d'água; Termostato fixo para controle automático da temperatura da água; Sistema de purificação de água integrado de fácil acesso composto de Pré-filtro e Filtro;    Garantia mínima: 01 (um) ano   Medidas aproximadas: Largura: 460 mm; Altura: 570 mm; Profundidade: 480 mm  Dados Elétricos: 110 V - 1,5 A - 120 W  
20|3|8390003|UN |CADEIRA ESTOFADA FIXA: Cadeira para escritório tipo Secretár|35,000||||0|123,00000|CADEIRA ESTOFADA FIXA: Cadeira para escritório tipo Secretária Fixa 4 pés unitária, tubo 3/4. Estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em couro sintético. Cor verde.
20|4|8390004|UN |TV - Televisor com Conversor Digital 102 cm (46") Full HD 1.|2,000||||0|1618,33000|TV - Televisor com Conversor Digital 102 cm (46") Full HD 1.080p, Entrada PC, 2 HDMI, USB, Crystal Clear. Imagem LCD nítida e vibrante. Som autêntico e nítido. Resolução no painel: 1920 x 1080p; Proporção da imagem: 16:9;  Brilho: 450 cd/m²; Consumo de energia: 200w; Alimentação: AC 110 a 240 V, 50/60 Hz;
20|5|8390005|COJ|CADEIRAS PARA SALA DE ESPERA Longarina Padrão Diretor c/ Bra|4,000||||0|550,00000|CADEIRAS PARA SALA DE ESPERA Longarina Padrão Diretor c/ Braço 5 Lugares; Descrição do produto: Longarina para recepção; produzida em tubo de aço retangular 30 x 50 mm, parede de espessura 1,5 mm, com travessas para fixação do suporte em barra chata de espessura ¼", soldadas pelo sistema de solda Mig. Assento e encosto padrão Diretor, produzidos com espuma injetada gomada de densidade mínima 45 Kg/m³, espessura média 6,5 cm, moldada anatomicamente com apoio lombar, revestida em couro sintético, com acabamento em perfil plástico PVC flexível de 15 mm. Assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: Altura 270 mm, profundidade 220 mm, largura 80 mm e espessura de 4,7 mm. Medidas: Suporte de assento / encosto, fabricado em aço tubular de formato oblongo de 16x30 mm com espessura de 1,2 mm dobrados em máquinas específicas.  Apoio para braço revestido em polipropileno; estrutura metálica com pré-tratamento antiferruginoso a base de zinco ( lavagem - decapagem - fosfatização ) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó. Opcional: Barras de apoio específico para fixação no piso
20|6|8390006|UN |SUPORTE DE TV: Suporte Fixo p/ TVLCD/LED/Plasma de 37" a 50|2,000||||0|59,30000|SUPORTE DE TV: Suporte Fixo p/ TVLCD/LED/Plasma de 37" a 50
20|7|8390007|UN |MESA PARA ESCRITÓRIO tipo secretária com estrutura tubular, |9,000||||0|262,50000|MESA PARA ESCRITÓRIO tipo secretária com estrutura tubular, com 02 Gavetas.   Características mínimas: acabamento em painel MDP de 15mm com revestimento texturizado e aço carbono revestido com pintura Epóxi (Eletrostática); dimensões aproximadas (A/L/P).:76.00/120.50/55.50 cm, Cor: Cinza  
20|8|8390008|UN |ESCADA 2 DEGRAUS: Armação em tubos redondos, esmaltada, degr|14,000||||0|108,00000|ESCADA 2 DEGRAUS: Armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiras de borracha. Medida: 40 x 40 cm.
20|9|8390091|UN |ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: Esfignomanômetro aneróide, livre de|5,000||||0|377,00000|ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: Esfignomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desrregulagens freqüentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM(INMETRO), com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.
20|10|8390092|UN |ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL Esfignomanômetro aneróide, livre d|4,000||||0|400,00000|ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL Esfignomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desrregulagens freqüentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM(INMETRO), com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA
20|11|8390093|UN |ESTETOSCÓPIO ADULTO Estetoscópio cardiológico, fabricado |6,000||||0|500,00000|ESTETOSCÓPIO ADULTO   Estetoscópio cardiológico, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo duplo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo duplo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.  
20|12|8390012|UN |MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL estrutura em tubos redondos |6,000||||0|420,00000|MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, tampa em chapa de aço inoxidável, travessa em tubos de aço inoxidável, suporte removível com 10 ganchos. Rodízios de 4" e 2 freios. Medidas: 1,20X0,60X1,00 (CXLXA). Altura máxima: 1,39mm (A).
20|13|8390094|UN |ESTETOSCÓPIO INFANTIL Estetoscópio infantil, fabricado em aç|5,000||||0|400,00000|ESTETOSCÓPIO INFANTIL   Estetoscópio infantil, fabricado em aço inoxidável. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo duplo de PVC. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo duplo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de cinco anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.  
20|14|8390014|UN |MESA PARA EXAMES mesa de exame clinico para obeso estrutura |3,000||||0|400,00000|MESA PARA EXAMES mesa de exame clinico para obeso estrutura tubular metálica 1,80comp x 0,70larg. x 0,80 alt. Cor: preta
20|15|8390015|UN |ARMÁRIO VITRINE - Armário com porta e 4 prateleiras em vidro|3,000||||0|1000,00000|ARMÁRIO VITRINE - Armário com porta e 4 prateleiras em vidro 4mm e laterais vidro 3mm; Fundo e teto em chapa de aço; Fechadura tipo yale; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões:  1,65m altura x 0,65m largura x 0,40m profundidade.
20|16|8390016|UN |LANTERNA CLÍNICA Características: Lanterna de alta performan|3,000||||0|140,00000|LANTERNA CLÍNICA Características: Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade;  Iluminação brilhante LED; com clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) inclusas. Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro.  Registro na ANVISA.  
20|17|8390017|UN |CABIDEIRO Porta Avental de parede tipo cabide para 03 Aventa|2,000||||0|117,00000|CABIDEIRO Porta Avental de parede tipo cabide para 03 Aventais com medidas base 40cm e hastes 80cm, com dobradiça.
20|18|8390018|UN |DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS|2,000||||0|902,50000|DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS  Classe de enquadramento (ANVISA) = Classe II - Médio Risco    Freqüência da rede de alimentação = 50/60 Hz- Freqüência do Ultra-som = 2,25 MHz ± 10%- Faixa de medida do BCF = 50 - 210 batimentos por minuto- Tensão (Volts) = 127/220 VAC ±  10%- Tipo de corrente = AC (alternada)- Número de fases = Bifásico- Seletor de tensão de operação = Chave seletora manual- Proteção contra choque elétrico = Equipamento Tipo B - Classe I- Proteção contra penetração nociva de água = Equipamento comum - IPX1 (Equipamento fechado protegido contra pingos de água)- Gabinete = Caixa metálica blindada com pintura eletrostática-  Potência Máxima de consumo = 8,9 VA- Fusíveis = 100mA / 250V- Peso líquido = 2,7 Kg- Peso Bruto = 3,5 Kg- Dimensões do equipamento (mm) = Largura = 370; Profundidade = 215; Altura = 125- Controles = Liga/desliga, Tonalidade - Indicadores = Liga/desliga - Bradicardia, Taquicardia, BPM (digitais) - Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido  1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação, devendo possuir registro na ANVISA / Ministério da Saúde.  
20|19|8390019|UN |NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  bivolt,  com corpo em metal e pintura|1,000||||0|464,44000|NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  bivolt,  com corpo em metal e pintura epóxi. Dados técnicos: tamanho 48x78cm; área de iluminada: 75x41cm; voltagem: 110 / 220 V; Peso: 9kg.  Devendo ter registro na Anvisa  
20|20|8390020|UN |CARRO MATERIAL DE LIMPEZA Carro para transporte de material |1,000||||0|1637,28000|CARRO MATERIAL DE LIMPEZA Carro para transporte de material de limpeza. Estrutura: confeccionada em aço inoxidável escovado com dispositivos para vassoura, rodo, escovão ou detergente. Prateleiras com gradil, aberto nos dois lados. Dispositivos para uso de bacia ou saco de lixo. Chassi: confeccionado em chapa de aço dobrado, com acabamento pintado e com para choque de material termoplástico em toda volta. Rodas: de 6" de diâmetro revestidas com material termoplástico. Acessório que acompanha o produto:  Balde de aço inoxidável com alça e capacidade de 10 litros.  Bacia de aço inoxidável; Dimensões: Comprimento: 925 ± 10 mm; Largura: 550 ± 10 mm; Altura: 800 ± 10 mm.
20|21|8390021|COJ|CONJUNTO RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E NEONATA|4,000||||0|295,00000|CONJUNTO RESSUSCITADOR MANUAL KIT ADULTO, INFANTIL E NEONATAL  Máscara para Reanimador Ambú silicone. Bojo fabricado em policarbonato cristal permitindo visualização de secreções, coxim inflável de vinil com formato anatômico, vinil recém-nato nº 0, infantil n° 1 e adulto N°2. Garantia 12 meses  
20|22|8390022|UN |OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET) Especificações técnicas: Aprese|1,000||||0|1132,00000|OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET) Especificações técnicas: Apresentação na tela do oxímetro:tela LCD, SPO2 70-100%, Fc 30-235 bpm, intensidade do pulso tipo Barra, indicação de bateria fraca. Alimentação: Duas pilhas alcalinas AAA 1.5V. Precisão de medida: SPO2 70%--100%, +/ - 3% ;  >/ 69% Não definido PR: 30 - 99 bpm, +/ - 2 bpm; 100-235 bpm +/-2%. Garantia contra defeito de fabricação 1 Ano, devendo possuir Registro na ANVISA.
20|23|8390023|UN |MESA DE MAYO em Inóx. Dimensões: 0,68x0,47x0,85cm; Estrutura|1,000||||0|681,31000|MESA DE MAYO em Inóx. Dimensões: 0,68x0,47x0,85cm; Estrutura em tubo redondo de inóx de 1"x 1,25 com anel de fixação; Suporte para bandeja em aço inox; Bandeja em inóx medindo 0,48x0,32cm; Pés com rodízios. Altura máxima 1.20 m. Garantia de 12 meses.
20|24|8390024|UN |BANQUETA GIRATÓRIA  com assento de 32cm de diâmetro; estofad|10,000||||0|177,50000|BANQUETA GIRATÓRIA  com assento de 32cm de diâmetro; estofado em espuma revestida de courvin; altura regulável (sistema de rosca); parte inferior com quatro pés providos de rodas giratórias; base esmaltada, pés com rodízios. Cor do assento: preta
20|25|8390025|UN |CARRO DE URGÊNCIA em aço, 4 rodízios, bandeja, quatro gaveta|3,000||||0|4000,00000|CARRO DE URGÊNCIA em aço, 4 rodízios, bandeja, quatro gavetas suporte para soro e apoio para eletro. Dimensões: Altura: 80 cm. Largura: 40 cm. Comprimento: 80 cm; Fabricação em aço inox.
20|26|8390026|UN |BOMBA DE INFUSÃO ROTATIVA com sistema exclusivo de propulsão|4,000||||0|6092,00000|BOMBA DE INFUSÃO ROTATIVA com sistema exclusivo de propulsão rotativa; haste para suporte de soro e uma alça embutida; Sistema de propulsão: peristáltico rotativo; Vazões: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Volume limite: 9999 ml; Tempo limite: de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos;   Equipo: especial; Programações: - ml/h x volume limite - tempo x volume limite; Funções especiais: volume de alarme, memória da última infusão;    KVO: 1 ml/h ou menor, conforme a vazão;  Purga: 250 e 600 ml/h com volume de 20ml;  Bolus: 600 ml/h com volume de 2ml;  Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada; Detector de ar na linha: sensor ótico;  Pré-alarmes:- fim de bateria - fim de infusão;  Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre (free flow)    oclusão, ar na linha, infusão completa,  bateria baixa erro de programação espera;  Alimentação: 110 - 230V, 50/60 Hz; Bateria: recarregável NiMH  - duração: 4 horas a 25 ml/h;  Peso: 1,5 kg; Largura x altura x profundidade: 160 x 200 x 195 mm, devendo possuir Registro na ANVISA.  
20|27|8390027|UN |CAIXA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO fechada para guardar instrum|6,000||||0|60,00000|CAIXA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO fechada para guardar instrumentais cirúrgicos e esterilização de instrumentais médicos, ondontológicos e veterinarios. Confeccionada em Inox. Medida: 20x10x05
20|28|8390095|UN |ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL - Eletrocardiógrafo com aquisição|2,000||||0|5600,00000|ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL -  Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, freqüência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português.  Registrado na ANVISA / 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação.  
20|29|8390029|UN |SUPORTE DE HAMPER estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, em|7,000||||0|145,00000|SUPORTE DE HAMPER estrutura em tubo aço 15,87mm x 1,20mm, em pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, com três rodízios giratórios de 50mm. Dimensões: A 0,85m x D 0,58m.
20|30|8390030|UN |ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO ADULTO E INFANTIL |1,000||||0|870,00000|ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO ADULTO E INFANTIL com pedestal e rodízios, em metal resistente com pintura eletrostática ou similar, com proteção antiferruginosa, provido de alça anatômica para transporte; manômetro tipo aneróide com dimensões aproximadas de 15cm x 15 cm, tubos conectores de borracha ou similar, resistente, sem emendas; braçadeira de tecido resistente, com fecho ou presilha de metal tratado. componentes metálicos deverão ter tratamento anticorrosivo. acompanha braçadeiras com manguitos de 02 vias nos seguintes tamanhos/ quantidades aproximadas: 01 unid. recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 2 und. infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 2 unid. adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm. 2 unid. adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm.  Possuir Selo de Qualidade do INMETRO e Certificado de garantia; Registrado na ANVISA / Ministério da Saúde; Atender as normas da AAMI. 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação.  
20|31|8390031|UN |LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTOE INFANTIL - laringoscópio  conv|3,000||||0|400,00000|LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTOE INFANTIL - laringoscópio  convencional 3 lâminas curvas em aço inox- 700- Cabo recartilhado em aço inox, tampa com rosca e mola em aço inox, para 02 (duas) pilhas MÉDIAS comerciais comuns. Sistema liga/desliga tipo contato com mola, Lâmpada de alta luminosidade, ref L-06 de 2,5v incandescente, para lamina. Acompanha 01 lâmpada sobressalente, Lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01- Lâmina Infantil n°1 curva com lâmpada; 01- Lâmina Média n°2 curva com lâmpada; 01- Lâmina Adulto n°3 curva com lâmpada; pino de aço substituível, encaixe para lâmina tipo engate, contatos anti-oxidantes, Acondicionado em bolsa com zíper, com garantia de 12 (doze) meses e com registro no ministério da Saúde.
20|32|8390032|UN |SUPORTE DE SORO Construído em tubos redondos de aço inoxidáv|11,000||||0|520,00000|SUPORTE DE SORO Construído em tubos redondos de aço inoxidável 7/8'' x 1,2 mm com acabamento polido.  Coluna receptora da haste com diâmetro de 1", regulagem de altura por sistema de pressão. Haste com tubo, com 2 ganchos. Dimensões: 1000 mm (altura mínima) -  2000 mm  (altura máxima).
20|33|8390033|UN |MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS Descrição: Car|2,000||||0|3000,00000|MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS Descrição: Carro Maca, pintado, estrutura construída em tubos pintados de 1 ¼" x 1,06mm de espessura, leito removível construído em chapa de aço 0,75mm, cabeceira reclinável, molejo nos 4 pés , pára-choque de borracha em toda a volta, com grades laterais de abaixar construídas em tubos de ¾" x 1,0mm pintados, acompanha suporte para soro em inox, pés com rodízios de 5" , sendo dois com freio dispostos diagonalmente. Dimensões: 1,90m x 0,60m x 0,80m, devendo possuir Registro na ANVISA.
20|34|8390034|UN |REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA |3,000||||0|360,90000|REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA   STANDARD,  Diâmetro da base de 550mm; Ajustes mín. 1100mm e máx. 1500mm  Composição: Lâmpada halôgena; Tubo em aço inox; Pés em alumínio; Base em plástico injetado com sistema antiqueda; Sistema de ajuste de altura através de manípulo; Rodízios de 52mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliamida sendo 3 sem trava e 2 com trava. Acabamento: Aço inox polido. alimentação 110VAC ou 220VAC  
20|35|8390035|UN |PRANCHA LONGA para adulto, utilizada na imobilização e trans|2,000||||0|410,00000|PRANCHA LONGA para adulto, utilizada na imobilização e transporte da vítima. Confeccionada em compensado naval, revestida em material impermeabilizante. formato "silhueta do corpo". Possibilitar o uso em conjunto do imobilizador lateral de cabeça. Com pegadores e mão e acompanha tirantes para imobilização.
20|36|8390036|COJ|CONJUNTO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CILINDRO DE AÇO 3 LT. + ca|2,000||||0|1560,00000|CONJUNTO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CILINDRO DE AÇO 3 LT. + carrinho de transporte Acompanha: Cilindro de Oxigênio 3lt., Válvula com Fluxômetro de Oxigênio, Umidificador com extensão e máscaras adulto e pediátrica em pvc.
20|37|8390096|UN |Monitor de ECG / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura |2,000||||0|8780,00000|Monitor de ECG / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura e Respiração  Monitor de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de 7",  de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 24 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA.   Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto,1 cabo de energia. Manual de instruções em português.   
20|38|8390038|UN |FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - com indicação para: Pequenas Cirurgia|1,000||||0|270,00000|FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - com indicação para: Pequenas Cirurgias, Cirurgias Plásticas, Otorrino, Oftalmologia e Angiologia; luminosidade com luz fria, Lâmpada Halogenea 20 Watts (vida longa), Corpo em metal esmaltado, Haste flexível, Pintura Epóxi, Base com rodízios, Altura variável, 110 V
20|39|8390039|UN |CADEIRAS DE RODAS de fabricação nacional, fixa pintada nylon|4,000||||0|1800,00000|CADEIRAS DE RODAS de fabricação nacional, fixa pintada nylon - cinza  Estrutura em Aço, Pintura Epoxy - Cinza, Dobrável, Assento e Encosto em Nylon, Apoio para os Braços Fixos, Apoio para as Pés Fixos, Rodas Traseiras 24" Pneus Maciços e Rodas Dianteiras 6" Pneus Maciços.  Medidas: Largura Total Aberta: 64cm, Largura Total Fechada 30cm, Comprimento Total: 104cm  Largura Assento: 40cm, Profundidade Assento: 41cm, Altura Encosto: 39cm  Altura Assento/Chao: 53cm, Capacidade Ate: 80kg, Peso Cadeira: 16kg, devendo possuir Registro na ANVISA.  
20|40|8390040|COJ|CESTO DE LIXO: para coleta seletiva do lixo, em plástico, co|2,000||||0|705,00000|CESTO DE LIXO: para coleta seletiva do lixo, em plástico, conjunto composto por quatro unidades, com estrutura em metal, nas cores: amarelo (metal), verde(vidro), vermelho (plástico), azul(papel); com tampa vai e vem; 50 litros; medidas: L28xP24xA87cm
20|41|8390041|UN |SUPORTE PARA BRAÇO regulagem de altura para injeções e colet|6,000||||0|110,00000|SUPORTE PARA BRAÇO regulagem de altura para injeções e coletas de sangue. Base em tubo retangular (30 x 50mm). Modelo inóx: acabamento em aço inox. Garantia 1 ano.
20|42|8390042|UN |CARRO DE CURATIVO Armação cromada de tubos e 2 prateleiras e|3,000||||0|1250,00000|CARRO DE CURATIVO Armação cromada de tubos e 2 prateleiras em inóx, com balde e bacia em inóx. Rodas de 3".
20|43|8390043|UN |SUPORTE DE SORO CHÃO Altura regulável até 2 metros. Opções d|5,000||||0|110,00000|SUPORTE DE SORO CHÃO Altura regulável até 2 metros. Opções de Base: móvel; Tubo superior cromado; Tubo inferior pintura epoxi branca; Com rodízio
20|44|8390044|UN |POLTRONA RECLINÁVEL confeccionada em tubo quadrado, suporte |15,000||||0|1200,00000|POLTRONA RECLINÁVEL confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço e soro com regulagem de altura, cromados, leito estofado revestido em couro sintético, movimento de trendelemburg e reclinável em várias posições, acabamento em pintura epoxi, pés com ponteiras de borracha, dimensões,1,19 x 0,56 x 0,98. Cor: preta. Garantia de 1 ano.
20|45|8390045|UN |RELÓGIO DE PAREDE  Borda Média, Material: Alumínio, vidro, T|3,000||||0|99,00000|RELÓGIO DE PAREDE  Borda Média, Material: Alumínio, vidro, Tamanho: 29,5 cm, Altura do Produto (cm): 5, Largura do Produto (cm): 30, Profundidade do Produto (cm): 30, Peso do Produto (kg): 0.80, Cores: Branco
20|46|8390046|UN |BIOMBO PLUMBÍFERO reto de 1mm, construído com estrutura de a|1,000||||0|250,00000|BIOMBO PLUMBÍFERO reto de 1mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 10x15cm, montado sobre rodízios. dimensões: altura - 180cm; largura - 80cm, devendo possuir Registro na ANVISA.
20|47|8390047|UN |GELADEIRA Tipo: Refrigerador, 01 porta, Capacidade do congel|4,000||||0|1200,00000|GELADEIRA Tipo: Refrigerador, 01 porta, Capacidade do congelador: 20 Litros, Capacidade do refrigerador: 219 Litros, Capacidade Total: 239 Litros, Interior: Compartimento de Ovos, Compartimento Extra Frio, Gavetão de Frutas, Prateleiras Removíveis  Característica Eco Sustentável: Ausência de gás CFC na fabricação, Selo Procel: Sim, Cor: Branco, Voltagem: 110V  
20|48|8390048|UN |CRONÔMETRO Modelo: Profissional |1,000||||0|35,00000|CRONÔMETRO Modelo: Profissional Quartz  Tipo: Digital, Características: Alarme Sonoro, Peso: 150 Gramas  
20|49|8390049|UN |CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS Estrutura dobrável em tubos|2,000||||0|3156,98000|CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS Estrutura dobrável em tubos de aço inoxidável;   Suporte para cestos em alumínio chato;   Cestos removíveis em arame zincado;   Rodas de 4", medidas externas: C-825mm, L-680 mm, A-940 mm.  
20|50|8390050|UN |COMADRE em inox, estilo pá, Medidas 40 x 28 cm, capacidade 3|2,000||||0|170,00000|COMADRE em inox, estilo pá, Medidas 40 x 28 cm, capacidade 3,5 L,  autoclavável.
20|51|8390051|UN |TERMÔMETRO CLÍNICO digital axiliar e oral; cor: branca; 100%|1,000||||0|19,00000|TERMÔMETRO CLÍNICO digital axiliar e oral; cor: branca; 100% resistentes água; emitem bip sonoro avisando o fim da medição; verificados e aprovados pelo INMETRO. Medição precisa da temperatura e controle da febre.
20|52|8390052|UN |OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEO|1,000||||0|2500,00000|OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL com curva plestimográfica tranformador bivolt e 4 baterias 1,5v. com Design ergonômico e compacto,  verificação contínua da SpO2 e Freqüência de Pulso em clínicas, homecares e ambulâncias. Características: Tela LCD monocromática para visualização em todos os ângulos; Capa protetora contra impacto, apoio seguro em bancada; Exibição da curva pletismográfica; Display configurável para facilitar visualização dos valores; Alarmes áudio-visuais; Sistema de iluminação back-light com tempo configurável pelo usuário; Tendências tabulares e gráficas de até 24 horas (minuto a minuto); Fonte de Alimentação utilizável em corrente alternada 110 e 220 volts; Uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com registro na Anvisa.
20|53|8390053|UN |PAPAGAIO em aço inox, capacidade 1000ml, cabo de fácil manus|2,000||||0|95,70000|PAPAGAIO em aço inox, capacidade 1000ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalada individualmente. Autoclavavel.
20|54|8390054|UN |COLCHÃO PIRAMIDAL PARA CAMA FAWLER, Superfície perfilada, co|5,000||||0|247,50000|COLCHÃO PIRAMIDAL PARA CAMA FAWLER, Superfície perfilada, confeccionado em espuma de poliuretano, densidades 33. Altura 4cm;   Embalagem individual; Garantia: 90 dias contra defeito de fabricação;  
20|55|8390055|UN |MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR, Dimensões: 0,40 x 0,45 x 0,80 |8,000||||0|300,00000|MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR, Dimensões: 0,40 x 0,45 x 0,80 cm;   Esmaltada, puxador plástico, ponteiras de borracha.  1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação  
20|56|8390056|UN |CAMA FAWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS -  Três|5,000||||0|2600,00000|CAMA FAWLER COM GRADES, CABECEIRAS E PENEIRAS MÓVEIS -  Três Manivelas com Elevação do Leito, Cabeceira e peseira removíveis em poliuterano injetado.  Moldura integrada e selada, estrado do colchão em aço, Base com pintura poliéster epóxi eletrostático,  Dorso, joelhos, vascular e elevação do leito, acionados através de três manivelas escamoteáveis com cabo de baquelite.  Movimento Trendelemburg através de cremalheira.  Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo. Grades laterais de recolher  em aço inox.  Tratamento antiferruginoso, acabamento em resistência química e mecânica.  Rodízios de 5'', com freios de dupla ação em diagonal. Cabeceira em plástico ABS, lavável e removível. Capacidade: 180kg.  Funções:  Ângulo de elevação do encosto de 0 ~ 75°  Ângulo de elevação do suporte dos joelhos de 0 ~ 40°  Dimensões: 480mm (altura mínima) - 740mm (altura máxima); Garantia de 1 ano.  
20|57|8390057|UN |MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR |6,000||||0|350,00000|MESA DE REFEIÇÃO HOSPITALAR   Base construída em chapas de aço de 10 mm revestida em poliuretano skin de alto impacto. Coluna de sustentação da mesa de refeição em tubo em inox quadrado cromado de 40 x 40 x 2,0 mm. Coluna de elevação em tubos quadrados de 50 x 50 x 1,50 mm. Sistema de elevação através de mola à gás com acionamento debaixo do tampo de refeição, através de dois acionadores de mão. Tampo de refeição em madeira, revestida em laminado decorativo. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Rodízios de 1.1/2". DIMENSÕES: C-0,82 / L-0,52 / A. MÁX-0,95 / A. MIN-0,74  
20|58|8390058|UN |BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS Confeccionado em tubo qua|1,000||||0|630,00000|BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS Confeccionado em tubo quadrado de 30x30x1,20mm. Cabeceira e peseira em tubo redondo com balaústre. Grades laterais de abaixar sob guias cromadas. Acabamento em pintura epóxi. Pés com ponteiras de borracha. Com rodízios. Medidas: comprimento: 1,30m; Largura: 0,70 cm; Altura: 0,60cm
20|59|8390059|UN |COLCHÃO PARA BERÇO Colchao hospitalar p/cama fawler infantil|1,000||||0|200,00000|COLCHÃO PARA BERÇO Colchao hospitalar p/cama fawler infantil. Medida 130X60X8cm revestido em courvin lavavel, espuma densidade 23. Soldado eletronicamente, com ziper e respiro.
20|60|8390060|UN |ARQUIVO DE AÇO  COM 4 GAVETAS |3,000||||0|450,00000|ARQUIVO DE AÇO  COM 4 GAVETAS   Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC na cor cristal, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon.  Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo , nº 26 corpo; na cor cinza cristal.   Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg  
20|61|8390061|UN |FREZZER VERTICAL 145 Litros, Pés niveladores; Puxador extern|1,000||||0|1800,00000|FREZZER VERTICAL 145 Litros, Pés niveladores; Puxador externo super resistente;  Dreno de degelo, Compartilhamento com tampa basculante; Cestos removíveis: facilita a limpeza e organização dos alimentos; Capacidade bruta: 179; Capacidade líq.:145; Altura(mm): 1307; Profundidade(mm): 645; Tensão(V): 127/220;  Freqüência(Hz): 60; Consumo (kWh/mês) 127/220V: 41.8; Cor: Branco  
20|62|8390062|UN |ESCADA 7 DEGRAUS, Peso: 8,5kg|4,000||||0|105,00000|ESCADA 7 DEGRAUS, Peso: 8,5kg  sistema de articulação para fechar e estender. Rodas na extremidade superior para suave extensão apoiada na parede. 100% liga especial de alumínio. Capacidade: 120 Kg. Sapata 100% borracha. Degraus com apoio plano para os pés. Travamento automático na extensão. Altura fechada: 2,26m. Altura pintor: 2,17m. Altura esticada: 3,72m.  
20|63|8390063|UN |ESTANTE MODULADA ABERTA Altura: 2,5 m; Largura:0,925m; Profu|5,000||||0|260,00000|ESTANTE MODULADA ABERTA Altura: 2,5 m; Largura:0,925m; Profundidade: 0,305 m; 6 prateleiras; Componentes: 04 colunas com abas de 35,5 x 35,5 mm em chapa 14 (2mm).  06 prateleiras em chapa 24 (0,60 mm) sem reforço em ômega; 04 sapatas de aço.  52 parafusos de 5/16" x 1/2" para chace 9/16".  52 porcas de 5/16" para chave 9/16";  cor cinza;   Pintura: eletrostática à pó (poliexter / epóxi),   
20|64|8390064|UN |CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA Dimensões: 0,90 x 0,50 |2,000||||0|1171,90000|CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA Dimensões: 0,90 x 0,50 x 1,15mm. Estrutura em chapa de aço inóx nº20 304 18. Com três prateleiras. Pára-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios.
20|65|8390065|UN |ESTANTE FECHADA em aço com fechamento lateral, de fundo e po|3,000||||0|572,25000|ESTANTE FECHADA em aço com fechamento lateral, de fundo e portas; Painel lateral, de fundo e portas em chapa 24; Portas com fechadura conjugada à maçaneta; Prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5cm; Altura Opcional; Capacidade de carga variada; Prateleiras nos tamanhos: Larg. 920 / Prof. 300mm; Larg. 920 / Prof. 420mm; Larg. 920 / Prof. 580mm.
20|66|8390066|UN |CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL construído em chap|1,000||||0|3156,98000|CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL construído em chapa de aço inoxidável tipo 304, provido de uma prateleira interna, duas portas com sistema de fechamento por trava, pára-choque de borracha em toda volta, alça de transporte. Montado sobre chassis com rodízios de 5" de diâmetro, sendo 2 giratórios e 2 fixos, com travas par evitar deslocamento. Dimensões: Total - pára-choque: 1,20 x 0,68m. (CXL); Carro: 1,00 x 0,60m. (CXL); Altura (total): 1,02 m. Altura (carro): 0,84m.
20|67|8390067|UN |CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS em aço inox aisi 304 ou 430 |2,000||||0|300,00000|CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS em aço inox aisi 304 ou 430 escovado - com tampa acionada por pedal - com rodízio 3". Modelo/capacidade: 100L; Comprimento (mm): 500; Largura (mm): 500; Altura (mm): 670
20|68|8390068|UN |CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA |1,000||||0|1918,00000|CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA   Dimensões (CxLxA): 90 x 60 x 80 cm; Detalhes: Estrutura em aço inox 20 x 20 mm; Fechados em chapa de aço; Dreno para escoamento de líquidos; Alça e para-choques nos 4 cantos; Rodízios de 5".  
20|69|8390069|UN |CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES fechado. Leito confeccion|1,000||||0|3711,55000|CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES fechado. Leito confeccionado em chapa de aço inox, possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). Cobertura removível confeccionada em aluminio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m comp x larg x  altura. Peso: 60,000Kg
20|70|8390070|UN |CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS em aço inox padrão AISI 3|1,000||||0|1600,00000|CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS em aço inox padrão AISI 304 liga 18-8 escovado; 04 portas, com puxadores em aço inox e batente imantado, acesso pelo lado direito e esquerdo, com 6 pares de cantoneiras internas em cada coluna. Estrutura reforçada, montada sobre 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios sem freio de 6 polegadas maciço. Dotado de puxador dos dois lados em tubo de aço inox diâmetro 1 polegada, com parede 1,20 mm. para-choque de proteção na cor cinza em toda sua volta. Acompanha 04 bandejas lisas, tamanho g, disponível nas cores bege, marfim, azul ou verde; Capacidade de transporte de bandejas: SP05 e/ou PR01 (64 bandejas) outros códigos de bandejas (32 bandejas).Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas em cm com timão, rodizio e para-choque: 107,5 a x 80,5 l x 116,5 c, peso aproximado: 83,5 kg.
20|71|8390071|UN |CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Executiva Presidente, Couro P.u|5,000||||0|481,60000|CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Executiva Presidente, Couro P.u.; com estrutura em aço, rodízios em polipropileno, encosto e apoio para cabeça em Couro PU, apoio para os braços em polipropileno, e regulagem de altura a gás   Revestimento: Couro Ecológico (PU)   Peso Máximo Recomendado: 130 Kg  Medidas: Assento: 60 X 60cm; Encosto: 60 X 65cm -   Altura do piso ao assento: 40 - 49cm  Altura do piso ao topo: 105 - 114cm; Cor: Preta.  
20|72|8390072|UN |CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS CARRO CUBA RODAS PNEUMÁTICAS|2,000||||0|900,00000|CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS CARRO CUBA RODAS PNEUMÁTICAS  CARRO COLETOR 430 LITROS Fabricado em Polietileno linear com capacidade volumétrica total (com tampa) de 430 litros, suporta até 250 kg de carga distribuído uniformemente e transportado em superfície plana e lisa. rodas fixas e giratórias de 5",  com sistema de equilíbrio central;    Carro composto de tampa articulada e dreno.  Cores: Verde e Vermelho; para coleta de lixo reciclavel..Dimensões: comp 1110mm x larg 750mm x alt 890mm - sem tampa, comp 1130mm x larg 770mm x alt 1060mm - com tampa;   
20|73|8390073|KIT|COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS) |2,000||||0|190,00000|COLAR CERVICAL (KIT COM 5 TAMANHOS)   Indicação: imobilização da cervical (pescoço) para resgate, transporte e socorro de pacientes. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente.É revestido de espuma macia - tipo "EVA" macio especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. com um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação. Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. os botões tem que ser de plásticos, para permitir rádio transparência.  Descrições na tabela constante no Anexo I - termo de referencia do edital  
20|74|8390074|UN |DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETROS E MA|2,000||||0|30000,00000|DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETROS E MARCAPASSO - CARACTERÍSTICAS : Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática.Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Tempo de carga: Menor que 06 segundos para 200 Joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. botão liga / desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 100 horas. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. com Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. Licença de uso de software.  Modo de desfibrilação adulto / pediátrico 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subseqüentes. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Alimentação:Bateria interna recarregável de lithium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. Bateria de lithium (descartável) de longa duração com capacidade para 250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 5 anos em stand by.   Alimentação diretamente da bateria de todo veículo automotivo (12Vdc), ambulâncias e UTI´s móveis, sem tempo limitado de funcionamento. O equipamentodeverá ter a opção de funcionar conectado diretamente a bateria externa de todo veículo automotivo, ambulância (12 Vdc), UTI móvel (12Vdc) via entrada no próprio DEA para que, na ausência da carga da bateria interna, o DEA funcionará continuamente pela bateria conectada ao mesmo.   Kit de Primeiros Socorros; Acessórios: Bolsa especial protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos auto-adesivos para adultos, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo os procedimentos e certificado de garantia, com registro no ministério da Saúde, certificado do INMETRO e NBR IEC.  
20|75|8390075|UN |BELICHE em Material: MDP ; Cor : Branco, Dimensões: Altura: |2,000||||0|417,00000|BELICHE em Material: MDP ; Cor : Branco, Dimensões: Altura: 1,65 Metros; Largura: 2,23 Metros; Profundidade: 83,00 Cm; Peso: 69,00 Quilos
20|76|8390076|UN |COLCHÃO DE SOLTEIRO características: Maciez: firme; Tamanho:|4,000||||0|250,00000|COLCHÃO DE SOLTEIRO características: Maciez: firme; Tamanho: 88 x 188 solteiro; Tecido: poliéster; Faixa de Altura: 18 a 25 cm; Categoria: solteiro; Densidade: D-33; Ortopédico: sim; Altura do Colchão;18 cm; Cor lateral do colchão: bege; Cor superior do colchão: bege; Double side: sim; Antialérgico: sim; Antirefluxo: não; antifungo: não; Antiácaro: sim; Alça para transporte: não; Respiro lateral: não; Suporta até (por pessoa): 100kg; Garantia de espuma: 2 anos; Garantia do tecido: 3 meses; Peso aproximado do colchão: 12kg; Altura: 18cm; Largura: 88 cm; Comprimento: 188cm; Peso: 12Kg
20|77|8390077|UN |LIXEIRA: Quadrada, de plástico, com Pedal,  Medida: 30x35x36|38,000||||0|50,00000|LIXEIRA: Quadrada, de plástico, com Pedal,  Medida: 30x35x36cm, capacidade mínima para 20 litros
20|78|8390097|UN |OTO - OFTALMOSCÓPIO Conjunto oto-oftalmoscopio com transform|1,000||||0|3700,00000|OTO - OFTALMOSCÓPIO   Conjunto oto-oftalmoscopio com transformador de parede com as seguintes características: Otoscopio com iluminação Xenon halogena 3,5 volts, transmissão da luz por fibra ótica, lente de aumentos com sistema giratório, sistema vedado para otoscopia pneumática, cabeça confeccionada com material de alta resistência a impactos. Oftalmoscopio coaxial com lâmpada xenon halogena 3.5V, óptica coaxial livre de sombras e manchas. Sistema óptico selado a prova de poeiras e sujeiras, dioptrias iluminadas, lentes corretivas para ajustes de -25 à +40 , filtro polarizador linear cruzado para eliminação de reflexos. Transformador de parede 3,5V bi-volt com 02 cabos espirais, sistema de liga/desliga automaticamente o cabo na base, cabo com reostato de regulagem de intensidade da luz, porta espéculos acoplado, interruptor  de chave geral, devendo possuir Registro na ANVISA.  
20|79|8390079|UN |ANALISADOR DE BOMBA DE INFUSÃO |4,000||||0|120,00000|ANALISADOR DE BOMBA DE INFUSÃO   Medida de vazão: 0,1 a 1200 ml/h, incremento por 0,1 ml/h - resolução do display 0,001 ml/h - precisão + ou - 1%; Medida de volume: 0 a 9999 ml; Sobre pressão: faixa de 0 a 300 mmHg + ou - 5mmHg;  Tempo de medida: de 0 a 100 hs; Funções especiais: - software de interface com PC - condições de fluxo pulsátil - testes em bombas PCA - chamada de enfermeira; Teste pressão de oclusão: - unidade: mmHg e psi - faixa: de 0 a 2586 mmHg (0 a 50 psi) - precisão: + ou - 1%; Canais: - 2 canais: 900 testes de vazão e 700 de pressão por canal - 4 canais: 450 testes de vazão e 350 de pressão por canal;  Capacidade de memória: - 2 canais: 900 testes de vazão e 700 de pressão por canal - 4 canais: 450 testes de vazão e 350 de pressão por canal;  Interface: - display de LCD de 8 linhas - porta RS232 - teclado de membrana; Alimentação: 120 VAC / 60 JHz; Dimensões: 305 x 152 x 305; Peso: 4,5 kg  Deverá ser da mesma marca que a bomba de infusão para acoplamento adequado.   
20|80|8390080|COJ|AVENTAL PLUMBÍFERO com Protetor de Tireóide; para Proteção d|1,000||||0|340,00000|AVENTAL PLUMBÍFERO com Protetor de Tireóide; para Proteção do profissional, em Pb: 0,25mm ou 0,50mm/Pb Produto: Borracha plumbífera; Acabamento: Polykroy Especial, Fitas de Nylon e Velkro; Tamanhos: Infantil 60x50cm  Adulto 76x60cm ou 85x60cm ,Profissional 100x60cm ou 110x60cm, com registro na Anvisa.  
20|81|8390081|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 12mmx300|4,000||||0|58,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 12mmx300;   
20|82|8390082|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone 12mmx1000MMM|4,000||||0|78,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 12mmx1000MM;   
20|83|8390083|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 22mmx1000mm|4,000||||0|78,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 22mmx1000mm;   
20|84|8390084|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 22mmx1200mm|4,000||||0|78,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 22mmx1200mm;   
20|85|8390085|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 22mmx300mm|4,000||||0|55,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 22mmx300mm;   
20|86|8390086|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 22mmx450mm|4,000||||0|68,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 22mmx450mm;   
20|87|8390087|UN |TRAQUÉIA confeccionada em silicone Tamanho: 22mmx600mm|4,000||||0|68,00000|TRAQUÉIA confeccionada em silicone para ser utilizado com aparelhos de anestesia e respiradores.  Tamanho: 22mmx600mm  
20|88|8390088|COJ|CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA  contendo: duas traquéia |2,000||||0|20,00000|CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA  contendo: duas traquéia silicone adulto; duas traquéias silicone infantil; duas traquéias PVC atóxica adulto; duas traquéias PVC atóxica infantil.
20|89|8390089|UN |ASPIRADOR PORTÁTIL de Secreção|4,000||||0|420,00000|ASPIRADOR PORTÁTIL de Secreção, Descrição    Tensão de operação: 110/220 (VCA)   Freqüência: 60Hz; Consumo: 70W   Sistema: Diafragma; Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); válvula automática de nível  Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.  Capacidade do recipiente : 1,3 litros.  Voltagem : 110 / 220 VCA.   Possuir Selo de Qualidade do INMETRO e Certificado de garantia; Registrado na ANVISA / Ministério da Saúde; 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação.  
20|90|8390098|UN |VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR |1,000||||0|7200,00000|VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR   Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte intra/extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: adultos, pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, freqüência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume tidal máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de fácil montagem, limpeza e esterilização; sistema de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos. Controle de PEEP eletrônico. Entrada de bateria externa de 12V DC, bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos, bivolt.  
90|